**Приложение к рабочему листу №1**

Прежде чем приступить к рассмотрению марок тех сталей, которые включают легирующие добавки, следует разобраться в том, как данные добавки обозначаются. Маркировка легированных сталей может включать такие буквенные обозначения:



**Как расшифровать маркировку стали?**

На первом месте располагаются одна или две цифры, показывающие процент содержания углерода. Эту цифру делим на 100, это будет содержания «Углерода», затем идёт буквенное обозначение. Каждой букве соответствует определенному химическому элементу (Смотри в приложение №1). Если после буквы нет цифры, то его содержание меньше 1% или равняется 1%, если цифра есть, то это уже целые проценты данного элемента в стали.

